Тест: А.1 (ПБ 115.22) Основы промышленной безопасности (2024)

* ***В виде каких файлов должны формироваться электронные документы при подготовке отчета о производственном контроле?   
  —* В формате XML.**
* ***В какие сроки эксплуатирующая организация представляет в Ростехнадзор или его территориальные органы сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности?   
  —* Ежегодно, до 1 апреля соответствующего календарного года**
* ***В какие федеральные органы исполнительной власти заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг) при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса опасности, должен представлять уведомления о начале осуществления своей деятельности?   
  —* В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.**
* ***В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте?   
  —* В технических регламентах.**
* ***В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие лицензированию в области промышленной безопасности?   
  —* Только в Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».**
* ***В каких комиссиях проходят аттестацию члены аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (за исключением организаций, работники которых подлежат аттестации в ведомственных аттестационных комиссиях)?   
  —* В территориальных комиссиях Ростехнадзора**
* ***В каких случаях из перечисленных регистрирующим органом вносятся изменения в государственный реестр?   
  —* Во всех перечисленных случаях**
* ***В каких случаях лицензия подлежит переоформлению?***

***—* В случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения**

* ***В каких случаях техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подлежит экспертизе промышленной безопасности, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям?   
  —* Во всех перечисленных**
* ***В какой документации определяются обязанности и права работников, на которых возложены функции лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля? Укажите все правильные ответы.   
  —* - В положении о производственном контроле *—* - В должностных инструкциях или заключаемых с этими работниками договорах (контрактах)**
* ***В какой срок должен быть составлен акт технического расследования причин аварии?   
  —* В течение 30 календарных дней**
* ***В какой срок и на какой период времени в случае вынесения решения суда или должностного лица Ростехнадзора о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган приостанавливает действие лицензии?   
  —* В течение суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок административного приостановления деятельности лицензиата**
* ***В какой срок лицензирующий орган обязан принять решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии?   
  —* Не позднее 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов**
* ***В какой срок материалы технического расследования аварии направляются территориальным органом Ростехнадзора в центральный аппарат Ростехнадзора?   
  —* В двухнедельный срок.**
* ***В какой срок опасные производственные объекты, вводимые в эксплуатацию, должны быть внесены в государственный реестр?   
  —*  Не позднее 20 рабочих дней со дня поступления в регистрирующий орган сведений, характеризующих каждый объект.**
* ***В какой срок осуществляется внесение в государственный реестр изменений сведений, связанных с исключением опасного производственного объекта в связи со сменой эксплуатирующей организации?   
  —* В срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с даты регистрации заявления о внесении изменений.**
* ***В какой срок осуществляется внесение в государственный реестр изменений сведений, связанных с изменением адреса места нахождения опасного производственного объекта?   
  —* В срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления о внесении изменений.**
* ***В какой срок после внесения в реестр последней декларации промышленной безопасности для действующих опасных производственных объектов декларация должна быть разработана вновь?   
  —* По истечении десяти лет**
* ***В какой срок проводится первичная аттестация работников в области промышленной безопасности при назначении на соответствующую должность?   
  —*  Не позднее 1 месяца.**
* ***В какой срок со дня поступления требования страхователя об изменении условий договора обязательного страхования в связи с уменьшением страхового риска, включая уменьшение размера страховой премии, страховщик обязан рассмотреть такое требование?   
  —* 30 рабочих дней.**
* ***В какой срок эксплуатирующие организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить в регистрирующий орган сведения, характеризующие опасные производственные объекты?   
  —* Не позднее 10 рабочих дней со дня начала их эксплуатации.**
* ***В какой форме осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации?   
  —* В форме эксплуатационного и государственного контроля (надзора).**
* ***В каком виде допускается представлять сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Ростехнадзор?   
  —* В письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.**
* ***В каком документе устанавливается порядок проведения технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах?   
  —* В нормативном документе, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.**
* ***В каком документе установлен перечень сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, направляемых эксплуатирующей организацией в Ростехнадзор?   
  —* В Правилах организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.**
* ***В каком из перечисленных случаев декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта не разрабатывается вновь?   
  —* В случае истечения девяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности последней декларации промышленной безопасности.**
* ***В каком из перечисленных случаев пересматриваются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Укажите все правильные ответы  
  —*  Не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий *—*  Не позднее 30 календарных дней после реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства.**
* ***В каком из перечисленных случаев при внесении изменений в государственный реестр объекту присваивается иной регистрационный номер?   
  —* При внесении изменений в государственный реестр, связанных с исключением опасного производственного объекта в связи со сменой эксплуатирующей организации**
* ***В каком из перечисленных случаев требования промышленной безопасности к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта (ОПО) могут быть установлены в обосновании безопасности опасного производственного объекта?   
  —* В случае если при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление от требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены**
* ***В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым производственный объект относится к категории опасных?   
  —* В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».**
* ***В каком нормативном правовом акте устанавливаются критерии классификации опасных производственных объектов?   
  —* В Федеральном законе**
* ***В каком нормативном правовом акте установлен порядок принятия решений лицензирующим органом о предоставлении и переоформлении лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности?   
  —* В Федеральном законе "О лицензировании отдельных видов деятельности"**
* ***В каком случае для действующих опасных производственных объектов декларация промышленной безопасности не должна разрабатываться вновь?   
  —* В случае увеличения на пять процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте.**
* ***В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований промышленной безопасности?   
  —* При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.**
* ***В каком случае лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии?   
  —* В случае привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований.**
* ***В каком случае лицензия может быть аннулирована решением суда?   
  —* Если в установленный судом срок административного наказания в виде административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований.**
* ***В каком случае при смене владельца опасного объекта в период действия договора обязательного страхования права и обязанности страхователя по этому договору переходят к новому владельцу опасного объекта?   
  —* Если новый владелец опасного объекта в течение тридцати календарных дней со дня вступления во владение опасным объектом в письменной форме уведомил об этом страховщика.**
* ***В каком случае руководитель или иное уполномоченное лицо организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, обязан представлять утвержденный экземпляр декларации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору?   
  —* Обязан в любом случае.**
* ***В каком случае эксплуатирующая организация вправе разрабатывать единый план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах на несколько опасных объектов?   
  —* В случае если 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках.**
* ***В каком случае юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения?   
  —* Если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.**
* ***В отношении каких из перечисленных объектов капитального строительства государственная экспертиза проектов не проводится?   
  —* Объектов капитального строительства, в отношении которых не требуется получение разрешения на строительство.**
* ***В отношении каких объектов предусмотрена разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?   
  —* Опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, предусмотренных пп. 1, 4, 5 и 6 приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».**
* ***В отношении каких опасных объектов заключается договор обязательного страхования?   
  —* В отношении каждого опасного объекта, если иное не предусмотрено договором в отношении опасных объектов.**
* ***В отношении какого опасного производственного объекта эксперту запрещается участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности?   
  —* В отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании организации, в трудовых отношениях с которой состоит эксперт.**
* ***В случае если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, то до начала эксплуатации оно подлежит  
  —* Экспертизе промышленной безопасности**
* ***В течение какого времени организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, при внесении изменений в обоснование безопасности опасного производственного объекта должна направить их в Ростехнадзор?   
  —* В течение 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.**
* ***В течение какого времени при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхователь обязан сообщить об этом страховщику в письменной форме?   
  —* В течение 24 часов**
* ***В целях решения каких задач разработаны Правила представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов?   
  —* Всех перечисленных задач.**
* ***Взимается ли плата за предоставление или переоформление лицензии, если да, то в соответствии с каким законодательством?   
  —* Да, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах**
* ***Вложения в каком формате не могут содержать электронные документы?   
  —* В бинарном формате**
* ***Внесение каких изменений в государственный реестр осуществляется в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления о внесении изменений? Выберите два правильных варианта ответов.   
  —*- Изменение адреса места нахождения опасного производственного объекта *—*- Изменение сведений об эксплуатирующей организации, собственнике опасного производственного объекта и/или сведений, указанных эксплуатирующей организацией в заявлении о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре**
* ***Выполнение каких работ на объектах не включает в себя лицензируемый вид деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I, II и III классов опасности?   
  —* Работы, связанные с получением, использованием, переработкой, хранением, транспортированием и уничтожением взрывчатых материалов промышленного назначения.**
* ***Где должны храниться оригиналы декларации промышленной безопасности?   
  —* В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты.**
* ***Для каких опасных производственных объектов обязательна разработка декларации промышленной безопасности?   
  —* Для опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ).**
* ***Допускается ли подача сведений об организации производственного контроля на бумажном носителе с приложением электронных таблиц в формате .xls или .xlsx на машиночитаемом носителе?   
  —* Да, с приложением электронных таблиц в случае наличия технической возможности.**
* ***Исходя из данных в каком документе определяется страховая сумма для находящихся на расстоянии менее 500 м друг от друга опасных производственных объектов 1 и 2 классов опасности в случае суммарного количества обращающегося на них опасного вещества, равного или превышающего предельно допустимое количество?   
  —* Данных, указанных в декларации промышленной безопасности.**
* ***Как назначается специальная комиссия по техническому расследованию причин аварии?   
  —* В зависимости от характера и возможных последствий аварии правовым актом уполномоченного органа или его территориального органа.**
* ***Как называется один из видов деятельности в области промышленной безопасности, подлежащий лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»?   
  —* Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.**
* ***Как производится ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта?   
  —* В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.**
* ***Какая административная ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации за нарушение должностными лицами требований промышленной безопасности или лицензионных требований на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности?  
  —* Наложение административного штрафа в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.**
* ***Какая из перечисленных задач не относится к задачам производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте?   
  —* Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.**
* ***Какая организация имеет право проводить экспертизу промышленной безопасности?   
  —* Организация, имеющая лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности.**
* ***Какая организация осуществляет авторский надзор в процессе капитального ремонта или технического перевооружения опасного производственного объекта?   
  —* Организация, разработавшая соответствующую документацию в порядке, установленном сводом правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»**
* ***Какие виды классификаций оборудования для работы во взрывоопасных средах не устанавливает ТР «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»?   
  —* Классификация оборудования по давлению**
* ***Какие виды экспертизы проектной документации проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?   
  —* Как государственная, так и негосударственная экспертиза по выбору застройщика или технического заказчика, за исключением случаев, когда проводится только государственная экспертиза.**
* ***Какие выводы может содержать заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств?   
  —* Все перечисленные**
* ***Какие действия не вправе осуществлять страхователь при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, а также в период действия договора?   
  —* В случае повреждения или утраты страхового полиса обязательного страхования в период его действия страхователю на основании письменного заявления страховщик за установленную плату может выдавать его дубликат.**
* ***Какие документы предоставляет страховщику владелец опасного производственного объекта для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности?   
  —* Все перечисленные**
* ***Какие документы страхователь предоставляет страховщику при заключении договора обязательного страхования до регистрации опасного производственного объекта? Укажите все правильные ответы.   
  —*- Заявление об обязательном страховании *—*- Копию документа, содержащего сведения, характеризующие опасный производственный объект**
* ***Какие из перечисленных документов не вправе требовать лицензирующий орган у соискателей лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности?   
  —* Копии документов, свидетельствующие об отсутствии у юридического лица налоговой задолженности за предыдущий год**
* ***Какие из перечисленных требований не являются лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении им лицензируемой деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности?   
  —* Наличие дипломов о высшем техническом образовании, соответствующим заявленным работам (услугам) как минимум у 3 специалистов, состоящих в штате организации и для которых работа в данной организации является основной.**
* ***Какие из указанных опасных объектов не относятся к объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование?   
  —* Опасные производственные объекты, расположенные в границах объектов использования атомной энергии.**
* ***Какие квалификационные требования предъявляются к работникам, ответственным за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах I-III класса опасности?   
  —* Высшее техническое образование, стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет, не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности.**
* ***Какие квалификационные требования предъявляются к работникам, ответственным за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах IV класса опасности?   
  —* Высшее техническое образование и дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности, стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет, аттестация в области промышленной безопасности.**
* ***Какие опасные производственные объекты не относятся к особо опасным и технически сложным объектам?   
  —* Опасные производственные объекты, на которых используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры**
* ***Какие организации обязаны создавать системы управления промышленной безопастностью?   
  —* Организации, эксплуатирующие объекты I и II классов опасности**
* ***Какие сведения отражаются в заключении экспертизы промышленной безопасности по результатам экспертизы технического устройства?   
  —* Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы).**
* ***Какие сроки действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий установлены для объектов III класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?   
  —* 5 лет.**
* ***Какие сроки действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий установлены для объектов II класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?   
  —* 5 лет.**
* ***Какие сроки действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий установлены для объектов I класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?   
  —* 5 лет.**
* ***Какие требования к экспертам в области промышленной безопасности указаны верно?   
  —* Эксперту запрещается участвовать в проведении экспертизы в отношении опасных производственных объектов, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организации, в трудовых отношениях с которой он состоит.**
* ***Какие требования не могут быть отнесены к лицензионным требованиям? Укажите все правильные ответы.   
  —* Требования к конкретным видам и объему выпускаемой или планируемой к выпуску продукции *—* Требования о соблюдении законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности в целом.**
* ***Какие требования устанавливает Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»?   
  —* Обеспечение на единой таможенной территории Таможенного союза обязательных для применения и исполнения минимально необходимых требований к машинам и оборудованию.**
* ***Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»?   
  —* Обязательная сертификация или декларирование соответствия продукции.**
* ***Каким документом установлен перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, и порядок ее оформления?   
  —* Документом, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности**
* ***Каким из указанных требованиям должен соответствовать эксперт второй категории в области промышленной безопасности? Укажите все правильные ответы.   
  —*  Иметь стаж работы не менее 7 лет по специальности, соответствующей его области (областям) аттестации *—*  Иметь высшее образование.**
* ***Каким нормативным документом устанавливается обязательность проведения подготовки и аттестации работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в области промышленной безопасности?   
  —* Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».**
* ***Каким образом должна обеспечиваться безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации?   
  —* Посредством проведения всех перечисленных мероприятий, включая проведение текущих ремонтов здания или сооружения**
* ***Каким образом допускается представлять сведения об организации производственного контроля организацией, эксплуатирующей несколько опасных производственных объектов?   
  —* Сведения могут представляться в виде единого файла или нескольких файлов**
* ***Какими документами могут приниматься технические регламенты в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»?   
  —* Международными договорами Российской Федерации, подлежащими ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международными договорами Российской Федерации, ратифицированными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указами Президента Российской Федерации, или постановлениями Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию.**
* ***Какими документами могут устанавливаться обязательные требования в сфере технического регулирования?   
  —* Техническими регламентами.**
* ***Какими нормативными правовыми актами устанавливаются требования к порядку осуществления федерального лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности?   
  —* Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".**
* ***Какими нормативными правовыми актами устанавливаются требования к проведению экспертизы промышленной безопасности и к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности?   
  —* Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.**
* ***Каков размер страховой выплаты за вред, причиненный здоровью каждого потерпевшего в результате аварии на опасном производственном объекте?   
  —* Не более 2 миллионов рублей.**
* ***Какое количество экспертов в области промышленной безопасности должно быть в штате соискателя лицензии по проведению экспертизы промышленной безопасности?   
  —* Не менее 3 экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", для которых работа в этой организации является основной.**
* ***Какое определение соответствует понятию «авария», изложенному в Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.**
* ***Какое право не предоставлено должностным лицам Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности?   
  —* Выдавать лицензии на отдельные виды деятельности, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.**
* ***Какой из перечисленных случаев не может являться основанием для исключения объекта из государственного реестра опасных производственных объектов?   
  —* Грубое нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта**
* ***Какой минимальный срок действия лицензии установлен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»?   
  —* Лицензия действует бессрочно.**
* ***Какой срок проведения экспертизы промышленной безопасности установлен Федеральными норами и правилами «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности?   
  —* Определяется сложностью объекта, но не должен превышать 3-х месяцев**
* ***Какой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» подлежит обоснование безопасности опасного производственного объекта?   
  —* Экспертизе промышленной безопасности.**
* ***Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта?   
  —* Экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке**
* ***Какую информацию не включает в себя общий раздел плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?   
  —* Порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.**
* ***Кем осуществляется контроль за исполнением владельцем опасного производственного объекта обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте?   
  —* Ростехнадзором, осуществляющим в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих производственных объектов**
* ***Кем осуществляется контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований?   
  —* Лицензирующим органом**
* ***Кем осуществляется производственный контроль в эксплуатирующей организации? Укажите все правильные ответы.   
  —*  Назначенным (определенным) решением руководителя эксплуатирующей организации работником *—*  Службой производственного контроля.**
* ***Кем осуществляется расчет вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии?   
  —* Организацией, на объекте которой произошла авария**
* ***Кем представляется заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств в Ростехнадзор для внесения в реестр?   
  —* Заказчиком экспертизы.**
* ***Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте?   
  —* Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем Ростехнадзора или его территориального органа.**
* ***Кем устанавливается перечень сведений, содержащихся в декларации и информационном листе (приложении к декларации), и порядок их оформления?   
  —* Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.**
* ***Кем устанавливается порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности?   
  —* Правительством Российской Федерации.**
* ***Кем устанавливаются порядок разработки и требования к содержанию планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?   
  —* Правительством Российской Федерации.**
* ***Кем утверждается заявление о политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности?   
  —* Руководителем эксплуатирующей организации.**
* ***Кем утверждается положение о системе управления промышленной безопасностью?   
  —* Руководителем эксплуатирующей организации.**
* ***Когда план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий считается принятым?   
  —* После утверждения руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях) и согласования руководителями (заместителями руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.**
* ***Когда положение о производственном контроле считается принятым?   
  —* После утверждения его руководителем эксплуатирующей организации (руководителем обособленного подразделения юридического лица), индивидуальным предпринимателем.**
* ***Кому вменена обязанность страховать свою ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»?   
  —* Владельцам опасного объекта.**
* ***Кто ведет реестр заключений экспертизы промышленной безопасности?   
  —* Ростехнадзор и его территориальные органы.**
* ***Кто должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, при прекращении эксплуатации здания или сооружения согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений?   
  —* Собственник здания или сооружения.**
* ***Кто должен разрабатывать положение о производственном контроле?   
  —* Эксплуатирующая организация (обособленные подразделения юридического лица в случаях, предусмотренных положениями об обособленных подразделениях), индивидуальный предприниматель.**
* ***Кто имеет право принимать решение о создании государственной комиссии по техническому расследованию причин аварии и назначать председателя указанной комиссии?   
  —* Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации**
* ***Кто имеет право проводить сертификацию технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах?   
  —*  Орган по сертификации, аккредитованный в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.**
* ***Кто обязан представлять в Ростехнадзор сведения, необходимые для формирования и ведения государственного реестра опасных производственных объектов?   
  —* Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов**
* ***Кто осуществляет ведение реестра деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов?***
* ***Кто осуществляет государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, отнесенных Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным и уникальным?   
  —* Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного строительного надзора**
* ***Кто осуществляет лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности?   
  —* Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**
* ***Кто осуществляет регистрацию объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведение этого реестра?   
  —* Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также федеральные органы исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию подведомственных объектов, и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»**
* ***Кто проводит государственную экспертизу проектной документации особо опасных и технически сложных объектов?   
  —* Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства или подведомственное ему государственное (бюджетное или автономное) учреждение.**
* ***Кто проводит строительный контроль?   
  —* Подрядчик и застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения либо организация, осуществляющая подготовку проектной документации и привлеченная техническим заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля.**
* ***Кто устанавливает порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?   
  —* Правительство Российской Федерации.**
* ***Кто устанавливает требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью?   
  —* Правительство Российской Федерации.**
* ***Кто устанавливает требования к организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности?   
  —* Правительство Российской Федерации.**
* ***Кто устанавливает требования к форме предоставления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности?   
  —* Ростехнадзор.**
* ***Кто утверждает декларацию промышленной безопасности?   
  —* Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.**
* ***Кто утверждает планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите два варианта ответа.   
  —* - Руководитель (заместители руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты. *—* - Руководители обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях).**
* ***Кто является владельцем опасного объекта в терминологии Федерального закона от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»?   
  —* Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта.**
* ***Кто является страхователями гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте?   
  —* Владельцы опасных производственных объектов (юридические лица или индивидуальные предприниматели), заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.**
* ***Куда организация обязана направить результаты технического расследования причин аварии?   
  —* В уполномоченный орган или его территориальный орган, сформировавший комиссию по проведению технического расследования, в соответствующие органы, представители которых принимали участие в работе комиссии по техническому расследованию, и в другие органы, определенные председателем комиссии.**
* ***Куда организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, представляет информацию об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности?   
  —* В Ростехнадзор или его территориальные органы**
* ***Машины и оборудование, находящиеся в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд, не подлежат  
  —* Декларированию соответствия или обязательной сертификации**
* ***На какие классы опасности, в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества, подразделяются опасные производственные объекты?   
  —* I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.**
* ***На какие организации распространяются нормы Федерального закона от 21.07.1997 № 116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.**
* ***На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте?   
  —* На срок не менее чем один год**
* ***На каком этапе осуществляется присвоение класса опасности опасному производственному объекту?   
  —* На этапе его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов**
* ***На кого возлагается финансирование расходов на техническое расследование причин аварий?   
  —* На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты**
* ***На сколько классов опасности подразделяются опасные производственные объекты?   
  —* На четыре.**
* ***На что направлены мероприятия, проводимые эксплуатирующей организацией в рамках осуществления производственного контроля?   
  —* На все перечисленное.**
* ***После выполнения каких мероприятий экспертная организация приступает к проведению экспертизы промышленной безопасности? Укажите все правильные ответы.   
  —*  Предоставления заказчиком необходимых для проведения экспертизы документов. *—*  Предоставления образцов технических устройств либо обеспечения доступа экспертов к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.**
* ***После прохождения каких процедур заключение экспертизы промышленной безопасности может быть использовано в целях, установленных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* После подписания заключения экспертизы руководителем экспертной организации и экспертами, проводившими экспертизу, и внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.**
* ***При какой численности работников организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, возлагаются на специально назначенного работника?   
  —* От 150 до 500 человек.**
* ***При каком обстоятельстве в случае досрочного прекращения действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта страховая премия по договору не возвращается страхователю?   
  —* Во всех перечисленных обстоятельствах.**
* ***При каком условии представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, принимают участие в техническом расследовании причин аварии?   
  —* В качестве членов комиссии по расследованию, но их число не должно превышать 30 % от общего числа членов комиссии.**
* ***При каком условии событие признается страховым случаем?   
  —* Если причинен вред потерпевшим, явившийся результатом последствий воздействия аварии, произошедшей в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим.**
* ***При строительстве и реконструкции каких объектов капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор?   
  —* При строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**
* ***Разработка каких документов в рамках организации документационного обеспечения систем управления промышленной безопасностью не предусмотрена в нормативном правовом акте?   
  —* План работ по модернизации опасного производственного объекта.**
* ***С какой периодичностью организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты, должна направлять информацию об инцидентах, происшедших на опасных производственных объектах, в территориальный орган Ростехнадзора?   
  —* Ежеквартально.**
* ***С какой периодичностью проводится документальное оформление результатов анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью эксплуатирующей организацией?   
  —* Не реже одного раза в течение календарного года.**
* ***Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной власти помимо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществлять специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности?   
  —* Да, если Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации им предоставлено такое право**
* ***Чем регламентируется порядок проведения работ по установлению причин инцидентов на опасном производственном объекте?   
  —* Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект**
* ***Что входит в обязанности лица, осуществляющего строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности?   
  —* Контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства.**
* ***Что входит в обязанности работника, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля? Укажите все правильные ответы.   
  —* - Контроль за выполнением предписаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, а также соответствующих федеральных органов исполнительной власти по вопросам промышленной безопасности. *—* - Контроль за выполнением лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности *—* - Контроль за устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев.**
* ***Что входит в понятие «инцидент» в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса**
* ***Что должно быть осуществлено эксплуатирующей организацией при проведении идентификации опасных производственных объектов?   
  —* Все перечисленное**
* ***Что из перечисленного включает в себя документация системы управления промышленной безопасностью?   
  —* Все перечисленные документы**
* ***Что из перечисленного входит в обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* Приостановление эксплуатации опасного производственного объекта в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.**
* ***Что из перечисленного не обязана выполнять организация в области промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* Создавать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование на опасных производственных объектах III класса опасности.**
* ***Что из перечисленного не определяется при разработке и проектировании машины и (или) оборудования?   
  —* Методика измерений и правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС 010/2011.**
* ***Что из перечисленного не относится к обязанностям работника, на которого возложены функции ответственного за осуществление производственного контроля?   
  —*  Организация и проведение работ по специальной оценке условий труда.**
* ***Что из перечисленного не подлежит экспертизе промышленной безопасности?   
  —* Документация на капитальный ремонт опасного производственного объекта.**
* ***Что из перечисленного не подлежит экспертизе промышленной безопасности?   
  —* Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация входит в состав проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).**
* ***Что из перечисленного относится к обязанностям организации в области промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* Обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного объекта.**
* ***Что из указанного относится к обязанностям организации в области промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* Наличие на опасном производственном объекте нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правил ведения работ на опасном производственном объекте.**
* ***Что не является предметом государственного строительного надзора?   
  —* Наличие декларации промышленной безопасности.**
* ***Что обязан сделать лицензиат, если он намерен изменить адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности?   
  —* Подать заявление в лицензирующий орган о переоформлении лицензии.**
* ***Что обязан сделать лицензиат, если он планирует выполнять работы (оказывать услуги), составляющие лицензируемую деятельность, и не указанные в лицензии?   
  —* Подать заявление в лицензирующий орган о переоформлении лицензии.**
* ***Что понимается под обоснованием безопасности опасного производственного объекта?   
  —* Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта.**
* ***Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?   
  —* Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных законах и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности**
* ***Что является грубым нарушением лицензионных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности?   
  —* Отсутствие подготовки и аттестации в области промышленной безопасности работников, в том числе руководителей организаций, осуществляющих деятельность на объектах, в соответствии со статьями 9 и 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"**
* ***Что является грубым нарушением требований промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях?   
  —* Нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей**
* ***Что является идентификационным признаком оборудования для работы во взрывоопасных средах?   
  —* Наличие средств обеспечения взрывозащиты, указанных в технической документации изготовителя, и маркировки взрывозащиты, нанесенной на оборудование.**
* ***Что является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности?   
  —* Заключение экспертизы промышленной безопасности в письменной форме либо в форме электронного документа**
* ***Эксперты какой категории имеют право участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов II класса опасности?   
  —* Первой и (или) второй**