test24.ru

А.1 (ПБ 115.23) Основы промышленной безопасности (сентябрь 2024)

* ***Анализ какой документации осуществляет эксплуатирующая организация при проведении идентификации опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Всей перечисленной документации**
* ***В какие сроки должны пересматриваться планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий  
  — Не позднее 30 календарных дней после реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства**
* ***В какие сроки эксплуатирующая организация представляет в Ростехнадзор или его территориальные органы сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* Ежегодно, до 1 апреля соответствующего календарного года**
* ***В каких из перечисленных случаев осуществляется внесение изменений в реестр лицензий? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения**
* ***В каких случаях техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, не подлежит экспертизе промышленной безопасности, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Если в технической документации отсутствуют данные о сроке службы такого технического устройства и фактический срок его службы превышает пять лет**
* ***В каких формах осуществляется обязательное подтверждение соответствия, установленное Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В форме обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии**
* ***В каких целях эксплуатирующая организация проводит мероприятия в рамках осуществления производственного контроля? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Во всех перечисленных целях**
* ***В какой момент осуществляется присвоение класса опасности опасному производственному объекту? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — На этапе его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов**
* ***В какой орган организация, на объекте которой произошла авария, обязана направить результаты технического расследования причин аварии? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В уполномоченный орган или его территориальный орган, сформировавший комиссию по проведению технического расследования, в соответствующие органы, представители которых принимали участие в работе комиссии по техническому расследованию, и в другие органы, определенные председателем комиссии**
* ***В какой срок лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии по заявлениям, поданным на бумажном носителе? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не позднее 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов**
* ***В какой срок производится внесение в государственный реестр сведений, связанных с исключением опасного производственного объекта в связи со сменой эксплуатирующей организации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с даты регистрации заявления о внесении изменений**
* ***В какой срок производится внесение в государственный реестр сведений, связанных с изменением адреса места нахождения опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления о внесении изменений**
* ***В какой срок с даты подписания правового акта о назначении комиссии проводится техническое расследование причин аварии комиссией по техническому расследованию? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В срок, не превышающий 30 календарных дней**
* ***В какой форме представляются сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Ростехнадзор? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — В письменной форме/В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью**
* ***В какой форме проводится оценка соблюдения соискателем лицензии, лицензиатом лицензионных требований? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В форме документарной оценки и (или) выездной оценки**
* ***В каком виде допускается представлять сведения об организации производственного контроля организацией, эксплуатирующей несколько опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Сведения могут представляться в виде единого файла или нескольких файлов**
* ***В каком документе и кем указываются такие идентификационные признаки зданий и сооружений, как назначение, принадлежность к опасным производственным объектам, пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения и в задании на проектирование  
  — Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых материалах в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на хранение собственнику здания или сооружения**
* ***В каком из перечисленных случаев не требуется разработка декларации промышленной безопасности вновь для действующих опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В случае увеличения на пять процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте**
* ***В каком из перечисленных случаев не требуется разработка декларации промышленной безопасности вновь для действующих опасных производственных объектов? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — В случае истечения девяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности последней декларации промышленной безопасности**

**— В случае увеличения более чем на пять процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте**

* ***В каком из перечисленных случаев объекту присваивается иной регистрационный номер при внесении изменений в государственный реестр? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — При внесении изменений в государственный реестр, связанных с исключением опасного производственного объекта в связи со сменой эксплуатирующей организации**
* ***В каком из перечисленных случаев осуществляется государственный строительный надзор? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — При строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации**
* ***В каком из перечисленных случаев положение о производственном контроле разрабатывается вновь или подлежит изменению? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Во всех перечисленных случаях**
* ***В каком из перечисленных случаев требования промышленной безопасности к эксплуатации, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта могут быть установлены в обосновании безопасности опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В случае, если при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации или ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление от требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены**
* ***В каком случае из перечисленных лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В случае привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований**
* ***В каком случае иные федеральные органы исполнительной власти помимо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, могут быть уполномочены осуществлять специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Если Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации им предоставлено такое право**
* ***В каком случае могут быть разработаны декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов III и IV классов опасности при строительстве, реконструкции, эксплуатации, техническом перевооружении, консервации и ликвидации таких опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — По инициативе организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты III и IV классов опасности**
* ***В каком случае на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа может быть аннулирована лицензия решением суда? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — При обнаружении недостоверных или искаженных данных в документах, представленных в лицензирующий орган для получения лицензии**
* ***В каком случае права и обязанности страхователя по договору обязательного страхования переходят к новому владельцу опасного объекта при смене владельца опасного объекта в период действия данного договора? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Если новый владелец опасного объекта в течение тридцати календарных дней со дня вступления во владение опасным объектом в письменной форме уведомил об этом страховщика**
* ***В каком случае руководитель или иное уполномоченное лицо организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, должен представлять утвержденный экземпляр декларации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору? Выберите правильный вариант ответа.*  
  — Обязан в любом случае**
* ***В каком случае страховщик обязан осуществить страховую выплату по договору обязательного страхования опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Если в результате аварии на опасном объекте вред причинен имуществу потерпевшего**
* ***В каком случае экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Если такие изменения соответствуют заданию технического заказчика на проектирование  
  — Если такие изменения не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы**
* ***В каком случае эксперту запрещается участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В случае проведения экспертизы в отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании организации, в трудовых отношениях с которой состоит эксперт**
* ***В каком формате должны формироваться файлы электронных документов при подготовке отчета о производственном контроле? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В формате XML**
* ***В отношении каких из перечисленных объектов капитального строительства государственная экспертиза проектов не проводится, если иное не определено Правительством Российской Федерации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Объектов капитального строительства, в отношении которых не требуется получение разрешения на строительство**
* ***В отношении каких объектов предусмотрена разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В отношении опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, предусмотренных пп. 1, 4, 5 и 6 приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"**
* ***В отношении каких перечисленных опасных объектов должен быть заключен договор обязательного страхования? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В отношении каждого опасного объекта, если иное не предусмотрено договором в отношении опасных объектов**
* ***В течение какого времени заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных комиссий? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В течение 30 календарных дней**
* ***В течение какого времени изменения, внесенные в обоснование безопасности зарегистрированного в государственном реестре опасного производственного объекта, направляются организацией, эксплуатирующей такой опасный производственный объект, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В течение 10 рабочих дней со дня утверждения изменений**
* ***В течение какого времени опасные производственные объекты, вводимые в эксплуатацию, подлежат регистрации в государственном реестре? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не позднее 20 рабочих дней со дня поступления в регистрирующий орган сведений, характеризующих каждый объект**
* ***В течение какого времени после дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий лицензирующий орган направляет лицензиату уведомление о предоставлении лицензии? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В течение 1 рабочего дня**
* ***В течение какого времени проводится первичная аттестация работников в области промышленной безопасности при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не позднее 1 месяца**
* ***В течение какого времени со дня начала эксплуатации опасного производственного объекта эксплуатирующая организация представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для формирования и ведения государственного реестра, для регистрации объекта в государственном реестре опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не позднее 10 рабочих дней**
* ***В течение какого времени эксплуатирующие организации и индивидуальные предприниматели представляют в регистрирующий орган сведения, характеризующие опасные производственные объекты? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В течение 10 рабочих дней со дня начала их эксплуатации**
* ***В течение какого срока и на какой период времени лицензирующий орган приостанавливает действие лицензии в случае вынесения решения суда или уполномоченного должностного лица Ростехнадзора о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В течение суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок административного приостановления деятельности лицензиата**
* ***В течение какого срока изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда при подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов с момента подтверждения достоверности такой информации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В течение 10 дней**
* ***В течение какого срока осуществляется регистрация системы добровольной сертификации с момента предоставления документов для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный орган исполнительной власти*  
  — В течение 5 дней**
* ***В течение какого срока с момента получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, если необходимость установления более длительного срока не следует из существа проводимых мероприятий, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан провести проверку достоверности полученной информации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В течение 10 дней**
* ***В форме какого контроля осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В форме эксплуатационного и государственного контроля (надзора)**
* ***Владельцы каких перечисленных опасных объектов не обязаны осуществлять обязательное страхование в отношении этих объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Опасных производственных объектов, расположенных в границах объектов использования атомной энергии**
* ***Где хранятся оригиналы декларации промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты**
* ***Для каких организаций создание системы управления промышленной безопасностью является обязательным требованием? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Для организаций, эксплуатирующих объекты I и II классов опасности**
* ***Для реализации каких целей разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В целях обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на таких объектах**
* ***Из каких перечисленных структурных элементов должна состоять декларация промышленной безопасности? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Раздел 5"Ситуационные планы"  
  — Раздел 2 "Результаты анализа безопасности"**
* ***Как часто организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты, обязана направлять информацию об инцидентах, происшедших на опасных производственных объектах, в территориальный орган Ростехнадзора? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Ежеквартально**
* ***Как часто результаты анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью оформляются документально в эксплуатирующих организациях? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не реже одного раза в течение календарного года**
* ***Какая документация определяет обязанности и права работников, на которых возложены функции лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Положение о производственном контроле  
  — Должностные инструкции или заключаемых с этими работниками договоры (контракты)**
* ***Какая информация не содержится в общем разделе плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности**
* ***Какая мера ответственности предусматривается законодательством Российской Федерации для должностных лиц за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Административный штраф в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет**
* ***Какая мера ответственности предусматривается законодательством Российской Федерации за нарушение должностными лицами требований промышленной безопасности или лицензионных требований на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Наложение административного штрафа в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года**
* ***Какая перечисленная информация не содержится в данных об организации-разработчике декларации промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Адрес организации в пределах ее места нахождения и телефон  
  — Наименование организации  
  — Список исполнителей, включающий их фамилии, имена, отчества (при наличии), должности (при наличии), место работы  
  — Вся перечисленная информация содержится в данных об организации-разработчике декларации промышленной безопасности**
* ***Какая продолжительность действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для объектов II класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* 5 лет**
* ***Какая продолжительность действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для объектов III класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — 5 лет**
* ***Какая продолжительность действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для объектов I класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — 5 лет**
* ***Какие действия должен осуществить лицензиат при намерении изменить адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Подать заявление в лицензирующий орган о переоформлении лицензии (о внесении изменений в реестр лицензий)**
* ***Какие действия должны быть осуществлены эксплуатирующей организацией при проведении идентификации опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Все перечисленные**
* ***Какие действия из перечисленных имеет право выполнять работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Свободно посещать опасные производственные объекты в любое время суток  
  — Участвовать в разработке деклараций промышленной безопасности**
* ***Какие действия обязан осуществить лицензиат при намерении выполнять работы (оказывать услуги), составляющие лицензируемую деятельность, и не указанные в лицензии? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Подать заявление в лицензирующий орган о переоформлении лицензии (о внесении изменений в реестр лицензий)**
* ***Какие из перечисленных аттестационных комиссий могут проводить аттестацию? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Аттестационные комиссии, формируемые федеральными органами исполнительной власти в области промышленной безопасности, или аттестационные комиссии, формируемые организациями, осуществляющими деятельность в области промышленной безопасности**
* ***Какие из перечисленных документов включает комплект документов при проведении подтверждения соответствия машин и (или) оборудования техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования", который формирует заявитель? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Все перечисленные**
* ***Какие из перечисленных документов не вправе требовать лицензирующий орган у соискателей лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Копии документов, свидетельствующие об отсутствии у юридического лица налоговой задолженности за предыдущий год**
* ***Какие из перечисленных документов не предусматриваются в рамках организации документационного обеспечения систем управления промышленной безопасностью? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — План работ по модернизации опасного производственного объекта**
* ***Какие из перечисленных задач не входят в обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Создание системы управления промышленной безопасностью и обеспечение ее функционирования на опасных производственных объектах III класса опасности**
* ***Какие из перечисленных изменений должны быть внесены в государственный реестр в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления о внесении изменений? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Изменение адреса места нахождения опасного производственного объекта  
  — Изменение сведений об эксплуатирующей организации, собственнике опасного производственного объекта и/или сведений, указанных эксплуатирующей организацией в заявлении о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре**
* ***Какие из перечисленных категорий работников не обязаны проходить аттестацию в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Руководители организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов IV класса опасности**
* ***Какие из перечисленных лицензионных требований к лицензиату при осуществлении им лицензируемой деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Наличие дипломов о высшем техническом образовании, соответствующих заявленным работам (услугам) как минимум у 3 специалистов, состоящих в штате организации и для которых работа в данной организации является основной**
* ***Какие из перечисленных нормативных правовых актов должны содержать правила и формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Технические регламенты**
* ***Какие из перечисленных обязанностей работника, на которого возложены функции ответственного за осуществление производственного контроля, указаны неверно? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Утверждать положение о производственном контроле и вносить в него изменения  
  — Организовывать ежегодное страхование всех сотрудников от несчастных случаев**
* ***Какие из перечисленных работ на объектах не включает в себя лицензируемый вид деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Работы, связанные с получением, использованием, переработкой, хранением, транспортированием и уничтожением взрывчатых материалов промышленного назначения**
* ***Какие из перечисленных сведений включаются в раздел "Обеспечение требований промышленной безопасности" декларации промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Сведения о системе проведения сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации**
* ***Какие из перечисленных требований не могут быть отнесены к лицензионным требованиям? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Требования о соблюдении законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности в целом  
  — Требования к конкретным видам и объему выпускаемой или планируемой к выпуску продукции**
* ***Какие из перечисленных требований не устанавливают федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Порядок ведения реестра заключений экспертизы промышленной безопасности**
* ***Какие опасные производственные объекты обязаны разработать декларацию промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ)**
* ***Какие опасные производственные объекты относятся к особо опасным и технически сложным объектам? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества  
  — Опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более**
* ***Какие перечисленные документы содержит в себе документация системы управления промышленной безопасностью? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Все перечисленные документы**
* ***Какие сведения содержит заключение экспертизы промышленной безопасности? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Наименование объекта экспертизы  
  — Данные о заказчике**
* ***Какие события из числа перечисленных относятся к понятию "авария на опасном объекте"? Выберите правильный вариант ответа.*  
  — Утечка опасных веществ**
* ***Какие требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В случае, если для строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, эксплуатация таких объектов допускается только после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию**
* ***Какие требования к договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта является конфиденциальным соглашением**
* ***Какие требования предъявляются к работникам, ответственным за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах I-III классов опасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Высшее техническое образование, стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет, не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности**
* ***Какие функции обязано выполнять лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства**
* ***Какие цели преследует техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте, аварии гидротехнического сооружения? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Все перечисленные**
* ***Какие эксперты имеют право участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов II класса опасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Эксперты первой и (или) второй категории**
* ***Каким документом определяются сроки аттестации работников в аттестационных комиссиях организаций? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Локальным нормативным актом организации**
* ***Каким документом устанавливается порядок проведения технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Нормативным документом, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности**
* ***Каким законодательством устанавливается порядок ввода в эксплуатацию опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности**
* ***Каким квалификационным требованиям должен соответствовать эксперт второй категории в области промышленной безопасности? Выберите 2 варианта ответа*  
  — Иметь стаж работы не менее 7 лет по специальности, соответствующей его области (областям) аттестации  
  — Иметь высшее образование**
* ***Каким нормативным правовым актом устанавливаются виды деятельности, на которые требуются лицензии в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"**
* ***Каким нормативным правовым актом устанавливаются требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности**
* ***Каким образом определяется срок действия декларации о соответствии? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Техническим регламентом**
* ***Каким способом направляются заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискателем лицензии в лицензирующий орган? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В форме электронных документов через единую систему идентификации и аутентификации с применением усиленной квалифицированной электронной подписи**
* ***Какими документами регламентируются техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, их учет и анализ? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Документами, утвержденными организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект**
* ***Какими нормативными правовыми актами утверждаются технические регламенты в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* Международными договорами Российской Федерации, подлежащими ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международными договорами Российской Федерации, ратифицированными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указами Президента Российской Федерации, или постановлениями Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию**
* ***Какими перечисленными документами могут устанавливаться обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования? Выберите правильный вариант ответа.*Техническими регламентами**
* ***Какими перечисленными полномочиями наделены лицензирующие органы? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Предоставление в федеральную государственную информационную систему, порядок формирования и ведения которой определяется Правительством Российской Федерации, информации для проведения мониторинга и оценки эффективности лицензирования конкретных видов деятельности**
* ***Какое из перечисленных профилактических мероприятий проводится при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Все перечисленные**
* ***Какое из перечисленных требований к обязательной сертификации указано верно? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными устанавливается Правительством Российской Федерации / Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации**
* ***Какое название носит один из видов деятельности в области промышленной безопасности, на который требуется лицензия в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности**
* ***Какое определение соответствует понятию "инцидент" в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса**
* ***Какое определение соответствует понятию "обоснование безопасности опасного производственного объекта", изложенному в Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта**
* ***Какой документ устанавливает состав сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, направляемых эксплуатирующей организацией в Ростехнадзор? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности**
* ***Какой документ является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Заключение экспертизы промышленной безопасности в письменной форме либо в форме электронного документа**
* ***Какой из перечисленных выводов может содержаться в заключении экспертизы промышленной безопасности технических устройств? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности**

**— Объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности**

* ***Какой из перечисленных случаев признается страховым? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Если причинен вред потерпевшим, явившийся результатом последствий воздействия аварии, произошедшей в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим**
* ***Какой нормативной правовой документацией установлен перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, и порядок ее оформления? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Документом, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности**
* ***Какой нормативный правовой акт содержит перечень критериев, по которым производственный объект относится к категории опасных? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов**
* ***Какой нормативный правовой акт устанавливает критерии классификации опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* Федеральный закон**
* ***Какой нормативный правовой акт устанавливает обязательность проведения подготовки и аттестации работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"**
* ***Какой нормативный правовой акт устанавливает порядок принятия решений лицензирующим органом о предоставлении и о внесении изменений в реестр лицензий на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"**
* ***Какой организацией осуществляется авторский надзор в процессе капитального ремонта или технического перевооружения опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Организацией, разработавшей соответствующую документацию в порядке, установленном сводом правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений"**
* ***Какой организацией проводится экспертиза промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Организацией, имеющей лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности**
* ***Какой оценке соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" не подлежат машины и оборудование, находящиеся в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Декларированию соответствия или обязательной сертификации**
* ***Какой процедуре подвергается декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке**
* ***Какой процедуре подлежит обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Экспертизе промышленной безопасности**
* ***Какой процедуре подлежит техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, до начала эксплуатации в случае если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия обязательным требованиям к такому техническому устройству? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Экспертизе промышленной безопасности**
* ***Какой раздел декларации промышленной безопасности включает информацию о численности работников на декларируемом объекте с указанием их размещения на составляющих декларируемого объекта? Выберите правильный вариант ответа.***

**— Раздел 1 "Общие сведения"**

* ***Какой раздел декларации промышленной безопасности включает сведения о блок-схеме основных технологических потоков с указанием наименования опасных веществ и направления их перемещения в технологической схеме декларируемого объекта? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Раздел 2 "Результаты анализа безопасности"**
* ***Какой размер страховой выплаты за вред, причиненный здоровью каждого потерпевшего в результате аварии на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не более 3 миллионов рублей**
* ***Какой устанавливается срок действия для единого плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Наименьший срок, предусмотренный в отношении этих объектов**
* ***Какой устанавливается срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не более 42 рабочих дней**
* ***Какой установлен срок действия лицензии Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Лицензия действует бессрочно**
* ***Какой установлен срок проведения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев со дня получения экспертной организацией от заказчика экспертизы комплекта необходимых материалов и документов**
* ***Какой федеральный закон регулирует отношения, связанные с обязательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"**
* ***Какой экспертизе подлежит проектная документация в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Как государственной, так и негосударственной экспертизе по выбору застройщика или технического заказчика, за исключением случаев, когда проводится только государственная экспертиза**
* ***Кем ведется реестр заключений экспертизы промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Ростехнадзором и его территориальными органами**
* ***Кем должно разрабатываться положение о производственном контроле? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Эксплуатирующей организацией (обособленными подразделениями юридического лица в случаях, предусмотренных положениями об обособленных подразделениях), индивидуальным предпринимателем**
* ***Кем должны быть приняты меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, при прекращении эксплуатации здания или сооружения согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Собственником здания или сооружения**
* ***Кем обеспечивается деятельность по организации и осуществлению производственного контроля на подведомственных эксплуатирующих организациях? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральными органами исполнительной власти**
* ***Кем осуществляется лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору**
* ***Кем осуществляется обязательная сертификация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации**
* ***Кем осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Службой производственного контроля  
  — Назначенным (определенным) решением руководителя эксплуатирующей организации работником**
* ***Кем осуществляется расчет вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Организацией, на объекте которой произошла авария**
* ***Кем осуществляется регистрация объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведение этого реестра? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также федеральными органами исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию подведомственных объектов, и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"**
* ***Кем осуществляется финансирование расходов на техническое расследование причин аварий? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты**
* ***Кем представляются сведения, необходимые для формирования и ведения государственного реестра опасных производственных объектов, в Ростехнадзор? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию опасных производственных объектов**
* ***Кем принимается решение о возможности эксплуатации зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, после истечения срока эксплуатации указанных зданий и сооружений, установленного проектной или технической документацией, на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект  
  — Руководителем обособленного структурного подразделения организации, эксплуатирующей опасный производственный объект**
* ***Кем проводится государственная экспертиза проектной документации особо опасных и технически сложных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением**
* ***Кем проводится строительный контроль? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* Подрядчиком и застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной техническим заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля**
* ***Кем указываются такие идентификационные признаки зданий и сооружений, как назначение, принадлежность к опасным производственным объектам, пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Застройщиком (заказчиком)   
  — Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации**
* ***Кем устанавливается порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Правительством Российской Федерации**
* ***Кем устанавливаются требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Правительством Российской Федерации**
* ***Кем устанавливаются требования к форме предоставления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Ростехнадзором**
* ***Кем устанавливаются требования по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Правительством Российской Федерации**
* ***Кем утверждается декларация промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект**
* ***Кого привлекает орган по сертификации для проведения работ по обязательной сертификации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Экспертов-аудиторов**
* ***Кто вправе утверждать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Руководитель (заместители руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты  
  — Руководители обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях)**
* ***Кто из перечисленных лиц является владельцем опасного объекта в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта**
* ***Кто из перечисленных лиц является страхователями гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Владельцы опасных производственных объектов (юридические лица или индивидуальные предприниматели), заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте**
* ***Кто имеет право принимать решение о создании государственной комиссии по техническому расследованию причин аварии и назначать председателя указанной комиссии? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации**
* ***Кто осуществляет ведение реестра деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, за исключением деклараций промышленной безопасности в области обороны, обеспечения безопасности, внешней разведки, в сфере государственной охраны, мобилизационной подготовки и мобилизации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Ростехнадзор**
* ***Кто осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением лицензиатом лицензионных требований? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Лицензирующий орган**
* ***Кто осуществляет контроль за исполнением владельцем опасного производственного объекта обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Ростехнадзор, осуществляющий в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих производственных объектов**
* ***Кто осуществляет оценку соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации в форме эксплуатационного контроля? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, в соответствии с законодательством Российской Федерации**
* ***Кто осуществляет федеральный государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, отнесенных Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным и уникальным? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного строительного надзора**
* ***Кто представляет заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств в Ростехнадзор для внесения в реестр согласно Правилам проведения экспертизы промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Заказчик экспертизы**
* ***Кто присваивает опасному производственному объекту типовое наименование (именной код) по результатам идентификации для дальнейшей его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект**
* ***Кто проводит техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Специальная комиссия по расследованию, возглавляемая представителем Ростехнадзора или его территориального органа**
* ***Кто устанавливает перечень сведений, содержащихся в декларации и информационном листе (приложении к декларации), и порядок их оформления? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**
* ***Кто устанавливает порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Правительство Российской Федерации**
* ***Кто устанавливает порядок проведения строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* Правительство Российской Федерации**
* ***Кто утверждает заявление о политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Руководитель эксплуатирующей организации**
* ***Кто утверждает положение о системе управления промышленной безопасностью? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Руководитель эксплуатирующей организации**
* ***Куда обязана предоставить сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организация, эксплуатирующая опасный производственный объект? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В Ростехнадзор или его территориальные органы**
* ***Куда представляется утвержденный экземпляр декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору**
* ***На какие виды машин и (или) оборудования не распространяется Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"?*  
  — На морские и речные транспортные средства (суда и плавучие средства, в том числе используемые на них машины и (или) оборудование)**
* ***На какие классы опасности подразделяются опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — I класс - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности  
  — II класс - опасные производственные объекты высокой опасности;   
  — III класс - опасные производственные объекты средней опасности;   
  — IV класс - опасные производственные объекты низкой опасности**
* ***На какие организации распространяются положения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права**
* ***На какое количество классов опасности подразделяются опасные производственные объекты? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* На четыре**
* ***На какой минимальный срок должен быть заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — На срок не менее чем один год**
* ***На какой срок может быть продлен срок технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте в зависимости от характера аварии и при проведении дополнительных исследований и экспертиз? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не более чем на 15 календарных дней**
* ***На каком этапе заключение экспертизы промышленной безопасности может быть использовано в целях, установленных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — После подписания заключения экспертизы руководителем экспертной организации и экспертами, проводившими экспертизу, и внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности**
* ***На кого возлагается обязанность страховать свою ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — На владельца опасного объекта**
* ***На основании какого распорядительного акта создается комиссия для технического расследования причин инцидентов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — На основании внутреннего распорядительного акта руководителя организации, эксплуатирующей объект**
* ***На основании чего назначается специальная комиссия по техническому расследованию причин аварии? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — На основании правового акта уполномоченного органа или его территориального органа**
* ***По истечении какого срока со дня внесения в реестр последней декларации промышленной безопасности для действующих опасных производственных объектов декларация должна быть разработана вновь? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — По истечении десяти лет**
* ***По какой из перечисленных схем может осуществляться декларирование соответствия? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — По всем перечисленным схемам**
* ***После выполнения каких действий экспертная организация приступает к проведению экспертизы промышленной безопасности? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Предоставления заказчиком необходимых для проведения экспертизы документов  
  — Предоставления образцов технических устройств либо обеспечения доступа экспертов к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте**
* ***После каких действий план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий является принятым? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — После утверждения руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях) и согласования руководителями (заместителями руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте**
* ***После каких действий положение о производственном контроле является принятым? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — После утверждения его руководителем эксплуатирующей организации (руководителем обособленного подразделения юридического лица), индивидуальным предпринимателем**
* ***Посредством проведения каких мероприятий должна обеспечиваться безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Посредством проведения всех перечисленных мероприятий, включая проведение текущих ремонтов здания или сооружения**
* ***При каких условиях эксплуатирующая организация вправе разрабатывать единый план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах на несколько опасных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Если 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках**
* ***При каком минимальном фактическом сроке службы технического устройства (при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства) оно подлежит экспертизе промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — 10 лет**
* ***При каком условии представители эксплуатирующей организации принимают участие в техническом расследовании причин аварии в качестве членов комиссии по расследованию? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* Если их число не превышает 30% от общего числа членов комиссии**
* ***При каком условии юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению**
* ***С какой периодичностью осуществляется проведение плановых выездных проверок в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не чаще 1 раза в год**
* ***Сколько экспертов в области промышленной безопасности должно быть в штате соискателя лицензии по проведению экспертизы промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Не менее 3 экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", для которых работа в этой организации является основной**
* ***Соблюдение каких перечисленных требований не является предметом государственного строительного надзора? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Наличие декларации промышленной безопасности**
* ***Что входит в понятие "авария", изложенное в Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ**
* ***Что из перечисленного должна включать в себя программа мероприятий по предотвращению причинения вреда при подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Мероприятия по оповещению приобретателей, в том числе потребителей, о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения, а также сроки реализации таких мероприятий**
* ***Что из перечисленного может являться объектами добровольного подтверждения соответствия? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Все перечисленное**
* ***Что из перечисленного не подлежит экспертизе промышленной безопасности? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Документация на капитальный ремонт опасного производственного объекта**
* ***Что из перечисленного не устанавливается при разработке (проектировании) машины и (или) оборудования в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Методика измерений и правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС 010/2011**
* ***Что из перечисленного не является основанием для исключения объекта из государственного реестра опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Грубое нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта**
* ***Что из перечисленного не является основной задачей производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда**
* ***Что из перечисленного подлежит экспертизе промышленной безопасности? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта  
  — Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта**
* ***Что из перечисленного является грубым нарушением лицензионных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности? Выберите 2 варианта ответа.*   
  — Отсутствие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности, внесенных в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов  
  — Отсутствие подготовки и аттестации в области промышленной безопасности работников, в том числе руководителей организаций, осуществляющих деятельность на объектах, в соответствии со статьями 9 и 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"**
* ***Что из перечисленного является объектом обязательного подтверждения соответствия согласно Федеральному закону "О техническом регулировании"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации**
* ***Что из перечисленного является основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Все перечисленное**
* ***Что не входит в обязанности работника, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Организация и проведение работ по специальной оценке условий труда**
* ***Что понимается под грубым нарушением требований промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* Нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей**
* ***Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? Выберите правильный вариант ответа.*   
  — Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных законах и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности**
* ***Что является опасным производственным объектом? Выберите правильный вариант ответа.   
  —* Объект, на котором получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже**